附件一：

办公家具报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规格参数 | 图片 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 办公桌 | 1600\*1800\*1200 | 图片1 | 4 | 张 |  |  |
| 合 计 （不含税价） |  |  |
| 税 率 % |  |  |
| 总 价 （含税价） |  |  |
| **材质要求** | ①面：防火板贴面；②基材：E0级刨花板，甲醛释放量≤0.04mg/m³，木材干燥率低于10%含水率；③屏风：厚度不低于40mm厚，框架采用T6063优质铝合金壁厚2mm，稳固坚实：不走线屏风桌面以下采用0.8mm宝钢一级冷轧钢板，桌面上为0.8mm厚冷轧钢板+钢化玻璃；走线屏风桌面以下采用0.8mm宝钢一级冷轧钢板，桌面上为0.8mm厚冷轧钢板，所有钢板饰面为筋焊结构，内无任何填充物，桌上及桌下都带走线槽功能。④每位配一个钢制三抽活动柜及钢制衣柜，（尺寸现在测量）⑤新屏风工作位需和南通日报社原有屏风工作位款式、尺寸、颜色、材质基本一致。（投标单位需到现场测量尺寸、获取细节数据） |