**全媒体融合图像采集系统设备采购项目**

**竞争性磋商采购文件**

**南通日报社（南通报业传媒集团**）

**日期：2020年1月15 日**

**目 录**

[第一部分](#_Toc511997107) 全媒体图像采集系统项目竞争性磋商采购邀请…………………………………..3

[第二部分 供应商磋商须知 1](#_Toc511997109)2

[第三部分 采购需求说明 1](#_Toc511997110)7

[第四部分 磋商评审程序和内容 1](#_Toc511997111)9

[第五部分 拟签订的合同文本 2](#_Toc511997112)8

[第六部分 质疑提出和处理 3](#_Toc511997113)2

[第七部分 响应文件组成及编制要求 3](#_Toc511997114)5

# 第一部分 南通日报社（南通报业传媒集团）

**全媒体融合图像采集系统设备采购项目竞争性磋商邀请**

**一、采购项目：**南通日报社（南通报业传媒集团）全媒体融合图像采集系统设备

**二、采购方式：**竞争性磋商采购

**三、采购项目的需求及基本概况介绍：南通日报社（**南通报业传媒集团）因全媒体融合采访及活动任务需求，需购买一批图像采集系统设备，该设备由广播级电影机和广播级摄像机及相关专业配套镜头、附件多部分组成。现采购设备需与我单位现有的设备兼容，实现系统完整性。

**四、采购项目的需求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 计量单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 广播级摄影机 | 摄影机PRO套机（包含原厂B4/EF卡口、专用V口电池挂板、摄像机肩扛套件）1、不低于4.6K HDR图像传感器，可拍摄上至每秒300帧的高速影像。2、不低于Super 35mm 4.6K传感器和15挡动态范围配以内置光学中性密度滤3、可通过CFast或SD双卡记录获得Blackmagic RAW和ProRes格式。4、机器内置中性密度滤镜四孔中性密度滤镜轮，带透明、2挡、4挡和6挡中性密度滤镜。对焦Focus对焦按钮可开启峰值对焦，使用兼容镜头时可自动对焦。使用电子镜头时，可通过光圈轮和触摸屏滑块手动调整光圈。使用兼容镜头时，光圈按钮可即时进行自动光圈设置，确保电影模式下不出现像素裁切。视频模式下，会按照场景平均亮度自动曝光。5、屏幕大小及分辨率，不低于4英寸LCD电容式触摸屏。6、4.6K全传感器 - 上至120fps、UHD窗口式传感器 - 上至150fpsHD窗口式传感器 - 上至300fps、ProRes 422 HQ、4.6K全传感器 - 上至80fpsUHD窗口式传感器 - 上至120fps、HD窗口式传感器 - 上至240fps。7、视频输入接口总数1路SDI视频输出接口总数1路SDI、1路SDI监看SDI速率5G、3G、6G、12G。★**成交后签约时提供原厂针对本项目质保承诺**。 | 个 | 1 | BMDSONY阿莱 |
| 2 | 7寸广播级寻像器（PGM返送监看） | 1. 与摄像机同一品牌，方便物理及实际配套使用需求。
2. 屏幕类型不低于7英寸IPS LCD，1920 x 1200分辨率。
3. 输入接口不低于SDI视频输入1路HD/Ultra HD 3G-SDI，通过BNC接口。电源输入1路4针XLR 12V，计算机接口1个C类USB接口。SDI可在1.5 Gb/s HD和3.0 Gb/s 60P HD之间切换。
4. 监视器功能必须满足控制按钮、旋钮和自定义功能按键，可用于各项设置、快捷功能和菜单导航。控制柄自带把手，可独立于摄影机来控制监视器位置。位置调节选项配备可调节支架和稳健把手，可实现向前、向后、向上、向下、平移以及竖移调整。安装方案快拆式V型扣板，可在URSA Mini把手上加装寻像器。Tally大型LED Tally提示灯，可加装不同的摄影机号码牌。元数据支持可检测嵌入在SDI信号上的摄影机信息，包括状态、帧导栏、峰值对焦、Tally提示等。屏幕界面可在屏幕上显示各项参数指标和状态信息，包括摄影机ID、分辨率、每秒帧数、快门速度、增益、白平衡、电池电量等。3D查找表，支持加载自定义LUT。
5. 物理尺寸约304mm\*146.8mm方便监视观看。
 | 套 | 1 | BMDSONY阿莱 |
| 3 | 摄影机专用套件 | 1：上手提+顶板 2：顶部15mm导轨适配器 3：底板+快装底座（SONY V-LOCK 快装板，快装板带1/4-20,3/8-16螺丝孔） 4：肩扛手持延长件 5：15\*200mm黑色导轨\*2 6：4\*4轻型斗 7：单边限位跟焦器 | 套 | 1 | 铁头 |
| 4 | 电池 | V口电池170W。 | 个 | 4 | 影宸 ADX视威 |
| 5 | 充电器 | 同一品牌V口电池充电器，一电两充。 | 个 | 2 | 影宸 ADX视威 |
| 6 | 摄像机镜头 | 摄像机镜头组1、 18-35mm T2大光圈高清电影变焦镜头EF卡口2、 50-100mm T2大光圈高清电影变焦镜头佳能EF卡口3、 50 1.4 光圈 ef口4、EF 70-200mm f2.8L IS III USM 长焦单反镜头 70-200 2.85、Sigma/适马 12-24mm F/4 DG HSM Art 全画幅单反照相机镜头超广角 | 套 | 1 | Sigma佳能SONY |
| 7 | 全画幅镜头 | FF 24mm F14 2X MACRO PROBE 全画幅 特种微距镜头。性能作用：用于拍摄近距离微小物体，可进入物体内部拍摄，是美食、工艺类拍摄必备镜头。配置：视频版，官方标配。 | 只 | 1 | 老蛙 佳能SONY |
| 8 | 音频套件 | NTG-2话筒、防风毛衣、防震笼、铝合金话杆、卡侬话筒线、ZOOM H4N Pro录音器、16G存储卡。 | 套 | 1 | 罗德 SONYZOOM |
| 9 | 无线话筒 | 广播级小蜜蜂式最新款领夹式套装，一拖一套装。索尼数字音频处理，全指向性。 | 套 | 2 | SONY 舒尔森海塞尔 |
| 10 | 监视器记录仪套装 | 1. 便携式4K HDR全触摸屏操作监视记录仪，不低于7英寸高亮度监视屏。
2. 便携式全接口SDI/HDMI 4K HDR监视记录仪
3. 带有录制功能的便携式4K/高清监视器，支持兼容的摄影机2K高至240p高帧频录制，支持预卷录制，可支持高清8-10秒，4K 2-3秒的预录制；支持录制到2.5英寸的硬盘，兼容通用的SSD和HDD。
4. 支持四路高清信号实时切换和同时录制，并同时记录一路PGM信号
5. 屏幕亮度不低于1500尼特，强光下可见，可视角度不低于179度；支持HDR显示，支持多种摄像机的Log曲线和色域空间
6. 四路信号分屏同时监看或可切换一路信号满屏监看，支持杜比视界HDR输出，105% DCI-P3色域覆盖，1,0000,000:1超高对比度
7. 支持主备电池系统，更换电池时无需断电关机；支持电池与直流供电实现不间断供电。
8. 支持匹配的SDI摄像机同步触发录制，支持通过HDMI摄像机同步触发录制；
9. 监视记录仪主机（超高亮度1500尼特屏幕，支持HDR现场监视）、泡沫轻便携带箱、电源适配器、Master Caddy硬盘盒1个、原厂mini固态硬盘1块，兔笼及遮阳罩、怪手7寸及11寸各1个、970电池2块及双充电器、中文快速使用指南。
 | 套 | 1 | ATOMOSSONY |
| 11 | 滤镜组合 | 覆盖常用滤镜组合。 | 套 | 1 | Nisi |
| 12 | 镜头配件 | Metabones BT5佳能EF转索尼E自动对焦转接环A9/A7M3/R3/R2/S2 5代。 | 个 | 2 | Metabones |
| 13 | 存储卡 | SanDisk闪迪 SD存储卡128G内存卡高速数码相机4K微单反存储内存卡 8张雷克沙 CF128G cf卡1066X 160M/S 128gb高速存储卡单反相机内存卡 4张 | 套 | 1 | 闪迪雷克沙SONY |
| 14 | 高清摄像机 | 1. 与广播级摄影机同一品牌，方便延续性应用。
2. 搭载不低于6144 x 3456更高分辨率的Super 35传感器和EF镜头卡口。
3. 拥有不低于13挡动态范围。
4. 达载不低于25600的双原生ISO。
5. 5英寸触摸屏、内置CFast和SD UHS-II存储卡记录单元，并设计有USB-C扩展端口、麦克风输入 、3.5mm立体声输入、标准尺寸HDMI接口、DC电源、USB扩展端口 、XLR音频接口。
6. 附加铁头套件战术板，另配备2块备用大容量电池。

★**成交后签约时提供原厂针对本项目质保承诺**。 | 套 | 1 | BMDSONY阿莱 |
| 15 | 三轴稳定器 | 专业级三轴增稳标准版套装，载重3.6千克，续航12小时，支持多种相机控制，支持多种配件，多种智能拍摄模式，创新设计不遮挡屏幕，实时跟焦，云台与手柄之间采用快拆设计，支持智能拍摄、巨影拍摄、定点延时、轨道延时、轨迹摄像等（配合辅机使用，需配备兰帕特错位板） | 套 | 1 | 大疆 |
| 16 | 稳定器套装 | 1、与三轴稳定器同一品牌，方便延续性应用。2、专业级多用途手持3轴增稳系统3、单体碳纤框架设计，轻盈稳固4、高扭矩电机，负载高达13.6公斤5、精准平衡调节，安装更快捷6、热插拔双电池系统，可自加热抗低温7、内置电源直接为相机与配件供电8、支持相机控制9、内置GPS，支持DJI A3飞控及配套背心套装。 | 套 | 1 | 大疆 |
| 17 | 摄影机三脚架 | SP 10L云台,100mm球碗,标准承重10-15ＫＧ，水平垂直各3档，动态平衡8档，发光水平仪，GC102碳纤双级脚架,一锁二快速锁结构，工作高度78-175CM单手柄,快速锁,中置或地板延伸器,软包。★**成交后签约时提供针对本项目原厂三年质保承诺文件。** | 个 | 1 | 利拍意美捷曼富图 |
| 18 | 摄像机三脚架 | SP 08L云台,100mm球碗,标准承重8-12ＫＧ，内置阻尼档位，动态平衡7档，发光水平仪，GC102碳纤管双级脚架,一锁二快速锁结构，工作高度67.5-170CM,中置或地板延伸器,软包。 ★**成交后签约时提供针对本项目原厂三年质保承诺文件。** | 个 | 1 | 利拍意美捷曼富图 |
| 19 | 平衡车 | 特殊拍摄九号平衡车 智能电动体感车。 | 辆 | 1 | 小米 |
| 20 | 摄影灯 | LED便携式摄影灯配双电三档色温可调3000K-8000K，高显色还原真实色彩，配灯架（配黑旗、柔光布 每套大小各一） | 套 | 3 |  |
| 21 | 防潮箱 | 按键设定湿度值，液晶数字显示温湿度，程序根据设定湿度自动工作，能够精准控制在您设定的湿度值，200L。 | 个 | 2 | 爱科莱锐马思锐 |
| 22 | 便携式轨道 | 快易拍婚庆拍摄影视轨道车 单反摄像机地面滑轨7.2米 | 套 | 2 | 青牛意美捷杰讯 |
| 23 | 2路无线图传 | 1. 双路全高清图像传输，每路理论传输可达700米。只占用1路RF信道，多RF信道可选。超低传输延时, 满足专业场景需求。支持双接收机配置。4x4MIMO、波束赋形技术，更强的抗干扰能力。支持Tally、时码、录制回放秒回。全IP架构，支持RTSP网络拉流。可通过RS232/RS422接口进行云台控制。
2. 发射功率： 17dBm工作频率：5.1-5.8GHz输出：Tally、输入：HDMI, 3G-SDI、天线方式： 4×4 MIMO 5dBi外置天线、整机功耗：10W、工作电源： 12V/2A、视频格式： 1080p，1080i，720p，576p，576i，480p，480i、音频格式： PCM,MPEG-2、产品尺寸（mm）： 96(L)×46(W)×127(H)、认证： FCC、CE、温度范围： 工作温度:0~40°C存储温度:-20℃～+80℃、信道带宽： 40MHz。
3. 接收灵敏度：-70dBm、工作频率： 5.1-5.8GHz、天线方式： 4×4 MIMO 5dBi外置天线、输出： HDMI\*4, 3G-SDI\*4, RJ45网口、输入： Tally\*4、整机功耗：20W、SDI协议：SMPTE 424M 3G-SDI 、传输延时：≤ 70ms 、工作电压：DC 12V/3A或19V/2A 、产品尺寸（mm）： 不带底座：176(L)×81(W)×235(H)带底座：176(L)×192(W)×248(H)"1、Wireless 标准：802.11n、温度范围：工作温度:0~40°C 存储温度:-20℃～+80℃、信道带宽： 40MHz

★**成交后签约时提供原厂针对本项目三年质保承诺文件。** | 套 | 2 | CG VIDEO视晶ADX |
| 24 | 跟焦器 | 单边跟焦器，配在BMD摄像机上用，必不可少的配件 | 个 | 2 | 铁头嘉视影ADX |
| 25 | 无线跟焦器 | 原力M系列无线跟焦器，可以让摄像机在运动中抓住拍摄对象细节，可通用目前所有摄像机和镜头。一个手轮，两个马达。 | 套 | 1 | 铁头 |
| 26 | 取景器 | 现场勘景用，便宜好用，可以大大提高专题片拍摄效率 | 个 | 1 | 铁头嘉视影ADX |

**备注说明：**

一、所投设备成交人在签订合同前须提供原制造厂商针对本项目产品、技术和服务出具给甲方的授权乙方经销商证书。成交人在签订合同前须提供对所投产品标准质量的原厂的质保期服务承诺函（需注明最终用户为南通日报社、南通报业传媒集团）。

二、成交人应确保其技术建议以及所提供的硬件设备的完整性、实用性，保证升级后系统及时投入正常运行。若出现因成交人提供的硬件设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统升级无法实现或不能完全实现的状况，成交人应负全部责任。

三、供应商须有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标书中明示的，投标人应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，供应商须承诺免费提供服务；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；供应商必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。

四、如果设备要求使用特别接头、连接线、插座、保护设备等，由供应商在响应文件中及报价时说明并提供。响应供应商应将与此有关的费用计入设备价格费中，不得另外收取任何费用。

五、设备系统供应后，由成交人制定验收测试方案并经采购人确认后，对产品设备的性能和配置进行测试检查验收，并形成验收报告。

六、测试验收过程中出现设备产品性能指标或功能上不符合标书要求时，采购人有拒收的权利。

七、测试验收过程中出现不符合磋商采购及响应文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

**服务要求：**

保修期自双方代表在验收单上签字之日起计算。保修期内，成交人负责产品厂家对其提供的设备进行维修，不收取额外费用。如因主机的损坏、配件的损坏、接口的损坏等原因引起的质量问题，要求原厂商提供更换设备或免费维护的服务。

保修期内提供软件升级服务，最新的软件版本由原厂商提供正版软件，由原厂商或集成商工程师提供现场服务。

**售后服务和故障响应：**

供应商提供详细的售后服务方案，售后服务承诺、售后服务制度、售后服务标准、售后服务工程师名单和联系方式等。

设备在质保期内发生硬件故障，供应商应及时予以响应，免费上门服务。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由成交人承担。所投所有设备按各产品要求提供相应原厂免费质保服务，质保期从验收合格签字之日开始计算，供应商同时提供不低于一年的免费技术支持服务，包含设备非人为损坏故障处理，坏件更换，不计次数的现场服务等。

**培训：**

成交人负责提供现场操作示范、使用的培训方案及必需的培训资料，培训内容包括且不限定于设备的常用配置功能。

**交货（服务）地点：**

江苏省南通市世纪大道8号南通报业新闻传媒中心大厦17楼。

**有关要求说明：**

1.关于建议品牌：为鼓励充分竞争，项目中推荐的品牌，只是建议所采购产品（设备、材料）的同类档次、品质。供应商可以投推荐品牌，也可以投推荐品牌以外的品牌，但所投品牌档次、品质须等于或高于磋商采购文件中所推荐的品牌档次、品质，并经采购人认可。

2.主要技术参数说明：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

3.参与竞争性磋商厂商成交签约前须提供相关产品的代理和销售资质证明，供应商成交签约前须提供本次采购主要设备针对本项目的授权函及原厂质保承诺函原件。

**四、采购项目的预估价预算（含13%增值税，超过预估价的为无效响应）：**≤50万元

**五、施工期限及完工时间：**合同签订后等待甲方通知供货，在接到甲方首付款及供货通知后30个工作日内完成设备供应到位，人员培训、验收合格并交付使用。

**六、供应商资格条件：**

1.具备符合以上采购设备经营范围的经济实体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；财务状况报告，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.具有良好的售后服务支持能力，提供书面服务的情况说明。

3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

**4.**本项目不接受联合体投标。

5.参加竞争性磋商采购的供应商应当具备政府采购法所规定的条件，提供以下资料：法人或者其他组织的营业执照（三证合一、副本加盖公章）等证明文件；法定代表人或其委托代理人应提供本人的身份证复印件（加盖公章），委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》原件；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；具备法律、行政法规规定的其他条件和符合供应商资格要求的相关证明材料。
 **七、履约担保：**成交方签约前须提交成交合同金额的5%作为履约保证金，本项目质保期不得少于一年（自本项目设备调试验收合格签字之日起满12个月或以上），到期后无未完纠纷15日内无息退还。

**八、付款方式：**采购人通知成交人供货之日起7个工作日内，预付总款项40%，项目验收合格后7个工作日内支付总款项55%,质保期满一年后15日内，且与采购人无未完纠纷，付清总款项5%的尾款。

**九、竞争性磋商评审程序（详见竞争性磋商文件）**

采购人审查响应供应商资格（供应商须单独提供本项目所需材料的原件包及复印件，原件包单独密封并注明供应商名称，不带原件包的将作无效响应文件处理），符合资格的供应商分别接受采购磋商小组成员集中与单一供应商进行的各轮磋商；磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于2家）；磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家不得少于磋商小组成员总数的2/3。磋商评审采用综合评分法，各成员独立评审，对提交最后报价的供应商的每个有效响应的文件和最后报价进行综合评价、打分，然后汇总得分；响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交候选供应商；采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

1. **获取磋商文件的时间**：

2020 年2月1 0日起至 2020 年2月21 日 17：00时（备注：本公告发布日期2020年1月15日至23日，详见南通市公共资源交易中心http://ggzyjy.nantong.gov.cn），联系人：李旋 电话：0513-68218829 、13962960204。邮箱：190896297@qq.com 。建议采用电子邮箱、微信联系方式报名、获取磋商文件。

**十一、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点：**

截止时间、开启时间及提交磋商地点：2020年2 月28日下午2时30分前。地点：南通市崇川区世纪大道8号，南通报业新闻传媒中心大厦2301会议室。视南通市“新冠肺炎”疫情防控实际情况，上述时间和地点如有变动，另行通知。

**十二、磋商保证金和形式：**

供应商在提交响应文件截止时间之前应交纳磋商保证金0.9万元（未成交且未违规者的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内无息退还，成交者的保证金在采购合同签订后5个工作日内退还或抵扣部分履约保证金），保证金应当采用银行汇（支）票、网银等非现金形式交纳。磋商资料弄虚作假或串通参与采供的，本项目磋商保证金不予退还。

单位名称：南通日报社
纳税人识别号：12320600467542815H
地址电话：南通市崇川区世纪大道8号0513-68218826
开户行及账号：建行南通崇川支行32001642736052505639

 **十三、联系方式**

 采购人：南通日报社（南通报业传媒集团）

 地址：江苏省南通市崇川区世纪大道8号2406室 邮编：226018

联系人：李文峰 电话、传真：0513-85118880

# 第二部分 供应商磋商须知

**一、对供应商投标磋商响应文件编制要求**

1.供应商应仔细阅读本竞争性磋商采购文件，认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，按照磋商文件的要求编制响应文件，并在响应文件中对磋商文件的实质性要求和条件做出响应。如果没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商，供应商自行承担责任。

2.供应商应按照竞争性磋商采购文件中货物需求一览表和技术规格有关内容分别填写磋商响应报价表、技术规格响应表，并书面承诺所能提供的详细服务。

3.供应商对响应文件表格应逐项填清，并算出单项总价及投标总报价，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.一项货物只允许一个报价。

5.响应磋商总报价应包括所列货物的材料、附件、标准配件、包装、运输、保险、安装、调试、专用工具、税费等全部费用。

6.供应商成交后须提供所投设备成交人在签订合同前须提供所投主要产品、器材、设备标准质量的原厂商不少于一年的质保期服务承诺函（原厂商盖章原件）（需注明最终用户为南通日报社、南通报业传媒集团）。

7.供应商须准备一式五份响应文件（一份正本、四份副本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

8.响应文件的正本和所有的副本均须打印并由响应文件人或经正式授权并对供应商有约束力的代表签字。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在响应文件中。

9.除供应商对错处必要修改外，响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商或其授权代表签字和盖章。

10.供应商应根据采购人要求在响应文件标袋上项目名称，密封并加盖单位公章后，按照磋商文件中注明的地址于提交响应文件截止日期前送到指定地点。

11.竞争性磋商过程中，采购人磋商小组评审会可要求响应供应商对其磋商

响应文件的内容进行解释或者澄清其响应文件，但供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

12.竞争性磋商采购的主要评审要素为：以满足采购人实际需求的评审标准因素为原则，货物的性能价格比、技术规格、档次、品牌、质量、售后服务等能够最大限度地满足磋商文件全部实质性要求和规定的各项综合评价标准。

13.确定成交供应商后，采购人经行业主管单位指定媒体公告1

日，并在公告中标成交结果的同时，向中标成交人发出中标成交结果通知书。

14.如对磋商文件需求有异议，或需现场踏勘，请即时与采购人及采购单位联系，否则视同认可，对可能产生的后果自负。

15.磋商文件如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，供应商应在磋商开始前5日内（节假日除外）以书面形式提出询问或疑问，未在规定的5日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本磋商采购文件所有内容，并由此引起的磋商响应损失自负。供应商不得在磋商采购结束后针对本磋商采购文件所有内容提出质疑事项。

16.供应商应对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

17.报名截止时间后，未报名的供应商，不能提出质疑。

18.本须知和竞争性磋商采购文件由采购人负责解释和修改。

19.政府采购将建立供应商诚信体系。供应商在参与投标过程中，对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

20.请各供应商关注南通市公共资源交易平台采购网站（ http://ggzyjy.ntzw.gov.cn/）《南通网》http://www.zgnt.net可能发生的相关变化等信息。

21.请各供应商认真阅读采购文件，严格遵守约定，如有疑问请及时来人、来函、来电询问。

22.报名截止时间后，未投标响应的供应商，不能提出质疑。

**二、竞争性磋商采购文件的澄清、修改、答疑**

1.采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日至少3日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3日的，应当顺延提交首次响应文件截止。

2.供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

3.采购人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

4.采购人可视情组织答疑会。

**三、响应报价**

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

**四、磋商文件的编写、份数和签署**

1.供应商按第 七 部分“响应文件组成及编制要求”编写响应文件，自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2.响应文件一份正本和四份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3.响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权代理人签

字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

**五、响应文件的密封及标记**

1.供应商应将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

2.响应报价表一式五份须分别单独密封，不得出现于正本或副本等响应文件资料中。

3.密封后应分别标明响应文件项目名称及竞争性磋商资格审查证明材料（原件包备查）、磋商响应文件包、价格包、原件包，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

4.原件包由授权委托代理人携带至磋商开标现场递交。

5.供应商在响应文件递交截止时间前，必须随附与响应文件正本内容相同的电子文档U盘。电子文档容量小于100M，格式为只读文件（.pdf）。所有商务技术部分必须归集到一个文件名下，文件格式为公司名加磋商项目（例：X公司X竞争性磋商采购项目）。未提交响应文件电子文档的（放在资格审查材料袋内一起密封），采购人将拒绝接收磋商响应文件。

6.提交的响应文件的内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，或者电子文件与正本文件不符，导致评审差错的，责任由响应人自负。

**六、不予退还投标保证金的情形**

有下列情形之一的，保证金不予退还：

　　（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

　　（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

　　（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

　　（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购人恶意串通的；

　　（五）磋商文件规定的其他情形。

供应商在磋商规定开始时间无故迟到的，采购单位有权收取其保证金的10%作为违约金。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商（参与磋商的供应商少于2家的，不得退出磋商）。采购单位应当退还退出磋商的供应商的保证金。

**七、最后报价**

1.磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2.最后报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。

3.最后报价将作为磋商小组评定成交候选供应商的组成依据。

**八、磋商相关费用**

1.供应商承担参与磋商采购可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.采购人不收取任何本项目磋商公告以外的费用。

**第三部分 采购需求说明**

**请投标磋商响应人在报名前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。**响应人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由响应人承担。如供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

**一、有关要求说明：**

1.关于建议品牌：为鼓励充分竞争，项目中推荐的品牌，只是建议所采购产品（设备、材料）的同类档次、品质。供应商可以投推荐品牌，也可以投推荐品牌以外的品牌，但所投品牌档次、品质须等于或高于磋商采购文件中所推荐的品牌档次、品质，并经采购人认可。

2.优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

3.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

4.主要技术参数说明：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

**二、投标、报价要求：**

响应人必须详细报出响应报价总表的各个组成部分的报价，含设备及安装调试费及增值税（税金的费率？%）。且上表各分项报价合计应当与响应报价总表报价合计相等。

填写项目磋商响应报价表并附报价明细表，密封加盖单位公章。

评审会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审会应当将其作为无效投标处理。

**三、竞争性磋商开标评审简明程序（详见本文件第四部分评审程序和内容）**

采购人依法对响应供应商的资格进行审查（供应商须单独提供本项目所需材料的原件包及复印件，原件包单独密封并注明供应商名称，不带原件包的将作无效响应文件处理），并负责组织评标工作；磋商小组评审会负责具体评标事务，对符合资格的供应商分别接受竞争性磋商小组评审会集中与单一供应商进行的各轮磋商。磋商结束后要求所有符合实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于2家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交第一候选供应商。采购人自收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按排列顺序确定中标人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组评审会按照磋商文件规定的方式确定一个投标人获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为成交候选人。

# 第四部分 磋商评审程序和内容

**一、采购人自行组织开展磋商活动**

1.成立竞争性磋商小组。

采购人自行组织开展竞争性磋商采购项目活动。磋商评审会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。磋商小组成员中的评审专家委托市公共资源交易中心通过随机方式抽取产生。

2.竞争性磋商小组的职责：

评审会成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审会成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

评审会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3.竞争性磋商小组评审成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购中心答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

**二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加磋商。**

**三、评审程序、内容**

1.磋商小组首先对磋商响应人资格是否合格进行评审，对合格响应人的响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.磋商小组所有评审成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.在磋商过程中，磋商小组评审成员可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审会应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和评审会组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组评审会应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组评审会应当按照少数服从多数的原则投票推荐不少于2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商（提交最后报价的供应商少于2家的不得退出磋商）。采购人应当退还退出磋商的供应商的保证金。

磋商时间由磋商小组评审会掌握。

**四、评审方法-综合评分法**

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组评审会采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效磋商响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

**（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度**

1.要求的保证金是否已提供；

2是否提交U盘响应文件，提交的U盘文件是否与纸质的一致；

3.供应商资格是否符合；

4.响应文件是否完整；

5.响应文件是否恰当地签署；

6.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

7.是否有计算错误。

**（二）误差纠正**

1．如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2．单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3．正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4．若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

**（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理 ;**

1．未提供原件包的；

2．未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

3．未完整提交U盘响应文件电子文档的,或提交的U盘的文件打不开的；

4．不具备磋商文件中规定的资格要求的；

5．响应报价超出预算的；

6．不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

**（四）出现下列情形之一的，磋商终止**

1．符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足2家的；

2．出现影响采购公正的违法违规行为的；

3．供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

**五、评审标准**

本项目采用综合评分办法，磋商小组严格按照竞争性磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组首先按照下列指标对各竞标人进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

磋商小组由5人以上单数组成，供应商投标得分为磋商小组所有评审成员的平均分。

（一）资格评审因数：

|  |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 资格评审评审因素 | 营业执照 | 合法有效 |
| 磋商函及竞标有效期 | 符合磋商文件要求 |
| 法人身份证明或法人授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明 | 符合磋商文件要求 |
| 纳税收和社会保障资金的相关材料 | 符合磋商文件要求 |
| 无重大违法行为书面声明 | 符合磋商文件要求 |
| 磋商保证金 | 符合磋商文件要求 |
| 磋商报价 | 符合磋商文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件其他要求 |

磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

**(二)商务技术分**：70 分

商务技术分是各评委所评定分值的平均值，分值保留小数点两位。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| 报价分 | 投标报价 | 30 | 所有通过评审的有效投标报价的最低报价为评标基准价。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）\*30分。 |
| 技术分 | 公司实力 | 8 | 1、投标单位具有ITSS信息技术服务运行维护标准认证二级及以上资质的，得3分； 2、投标单位ISO27001、ISO14001体系认证证书，二证齐全者得3分。3、投标单位提供具有信息系统集成及服务肆级资质得1分，具有信息系统集成及服务叁级及以上资质得2分，提供证书复印件并加盖投标单位公章（原件备查），本项得分最高得2分；(以上提供证书复印件加盖公章作为证明材料，原件备查) |
| 类似业绩 | 9 | 承担过自2017年以来（以合同签订时间为准），承担过至少40万元的类似图形采集或录播系统设备项目，每提供一个得3分，本项最高得9分。（业绩需提供合同证明等材料，原件备查） |
| 技术参数 | 15 | 投投标人所投产品的技术参数、规格及材质完全满足招标文件要求的得15.00 分，每出现一项负偏离的扣1分，负偏离超过10项的，此项得0分；本项最高得 15分。 |
| 项目实施方案 | 12 | 根据投标文件中实施方案完整性、合理性、项目实施计划进度、节点控制、人员安排、现场管理、及时响应故障处理等内容进行对比打分。优秀的得12-8（含）分、良好的得8-5（含）分、一般的得5-0（含）分。 |
| 售后服务 | 14 | 1. 提供完善的售后服务方案，服务承诺和服务保障措施，评委根据方案的真实性、可靠性及实用性综合评审，对供应商运维服务能力、服务项目齐全、服务响应时间及完成维修时间等其优劣情况打分，优秀的得12-8（含）分、良好的得8-5（含）分、一般的得5-0（含）分；

2、公司注册地在南通、或在南通本地具分公司（办事处），能提供本地化服务的，得2分(提供相关证明)。 |
| 培训服务 | 12 | 投标人响应招标文件有关人员培训要求，培训方案合理得12-8（含）分、较完善合理得8-5（含）分，一般的得5-0（含）分。 |

**注：在本项评分标准中材料提供复印件的，响应（投标）人须保证复印件与原件保持一致，并加盖公章。中标成交后，采购单位有权对原件进行进一步核实。**

**(三）价格分：30**分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商采购文件要求且最后报价最低的磋商价格为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商响应投标人的最后价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商评标基准价/磋商最后报价）×价格权值×100

磋商评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

磋商评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**六**、**变更为其他方式采购的情形**

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足2家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足2家，除采购任务取消外，采购人报告市有关部门，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原先已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

**七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：**

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

**八、成交及候选供应商的确定**

磋商小组评审会汇总各成员（评委）评分后，按总分高低顺序排列，推荐综合得分最高的不少于2家磋商响应人为成交候选供应商，并出具评审报告。

评委对成交候选供应商报价总表和明细表进行审核，应确保投标响应报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为成交候选供应商的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现现场即请成交候选供应商予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消成交候选供应商资格，以此类推确定成交候选供应商。

如出现相同最高分，按磋商响应最后报价低的推荐为成交候选供应商；如得分且磋商响应报价相同的，由评委会根据技术指标优劣，优者推荐为成交候选供应商。评审会写出评审报告。

由采购单位根据实际采购需求，从能够最大限度满足磋商采购文件中规定的各项综合评价标准的，从磋商小组评审会推荐的成交候选供应商中确定1家为成交供应商（满足磋商文件全部实质性响应要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者），并出具成交通知书。

**九、成交通知**

成交结果在《南通市公共资源交易网》公告，中标成交公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，如采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是磋商采购合同的组成部分。

**十、其他注意事项**

1.在响应、评审、磋商期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评审、磋商结果的活动。

2.磋商小组不得向参与竞争性磋商采购活动供应商解释落选原因。

3.在响应、磋商、评审过程中，如果响应供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止响应或磋商、评审。

4.凡在响应、磋商、评审过程中，采购人已提示是否异议的事项，响应人当时没有提出异议的，事后响应人不得针对上述事项提出质疑。比如：采购人在评审中提示评委成员是否回避，响应人现场未提出异议的，事后不得针对评委成员回避事项提出质疑。

# 第五部分 拟签订的合同文本格式及条款

采购单位（全称）： （简称甲方）

成交供应商（全称）： （简称乙方）

甲方通过南通市公共资源交易中心平台，采用竞争性磋商采购方式，确定乙方为成交供应商。依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购编号为 项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

**一、乙方向甲方提供总价值为 元的标的物**。

**主要标的物清单（详细列明）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称.品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（￥： ） |

**二、交货时间、地点**

（一）采购合同签订后 天内全部交付并安装调试完毕。

（二）交货地点： 。

**三、质量技术标准**

乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

**四、实施方式及费用**

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

**五、验收**

（一）在货物进场并安装调试后 日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购单位组建验收小组，验收小组由单位采购人代表、技术人员等三人以上组成，按采购合同约定的时间组织验收，并出具验收报告。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在 5个工作日内向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至财政监管部门。乙方在接到甲方书面意见后，应在 天内予以处理。

**六、付款方式**

**按磋商文件要求。**

**七、售后服务**

（一）验收通过之日起对设备免费保修 年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题 小时内电话支持，难点、重点问题 天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

**八、履约保证金**

成交方签约前须提交成交合同金额的5%作为履约保证金，自本项目安装调试验收合格签字之日起满12个月，到期后无未完纠纷15日内无息退还。

**九、违约条款**

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的1‰-3‰支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除; 延期超过 日，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

**十、知识产权**

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

**十一、合同生效及审核**

本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出磋商（招标）文件和响应（投标）文件的实质性内容。

**十二、合同的组成部分**

本合同条款、中标成交通知书、磋商（招标）文件、响应（投标）文件及响应（投标）人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

**十三、合同份数**

本合同一式四份，以中文书写，甲方执三份、乙方执一份。

**十四、**本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

十一、违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》有关条款的规定，或按双方协商结果，承担违约责任。

十二、成交商不能按期提供服务，成交商付给采购方违约金（违

约金的计算：合同总金额的5% ），每延迟到位服务壹日，另付采购方每日滞纳金（按合同总金额的万分之五计算）。

十三、成交商降低服务标准、服务品质，或不兑现服务承诺，付

给采购方合同总金额5%的违约金。

十四、采购方除成交商所提供的产品、服务低于合同及附件原定

项目产品品质、规格、型号、数量、性能、功能配置、技术参数或不可抗力因素外，要求退货或不接受货物的，付给成交商合同总金额5%的违约金。

十五、供应商主要器材设备须提供不低于一年的免费技术支持服务，在质保合同期内（自本项目安装调试验收合格签字之日起满 个月）免费提供产品（设备）的升级和维护，包含软件升级服务，软硬件故障处理、坏件更换、不计次数的现场服务等。

十六、设备发生故障时,报修响应时间为 小时,24 小时内到达现场,预计3个工作日内修复有困难时,供应商应调配相应的设备及时替代使用,以保证器材设备正常运行。

十七、成交签约前供应商须提供本次采购原厂商针对本项目所供应的主要软、硬件产品（设备）原厂质保期一年以上的承诺函原件。

**第六部分 质疑提出和处理**

**一、质疑的提出**

1.质疑人必须是直接参加本次磋商采购活动的当事人。

2.领取磋商采购文件的供应商应根据第二部分“供应商磋商须知”中“第一款中的第14项、15项”的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行响应登记的，不能就响应文件接收截止后的采购过程、成交结果提出质疑；在开标评审过程中，凡主持人或评委明确提出须由响应人确认的事项，响应人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人及采购单位不具有法定调查、认定权限。

4.对本次磋商采购有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请到南通政府采购网上下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人及采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

**二、《质疑函》的受理和回复**

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商授权人送达采购单位及采购人。

2.对符合提出质疑要求的，采购人及采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.采购人及采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评委审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人及采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

**三、质疑处理**

1.质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他响应人举证无依据的质疑，作违约处理，采购人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

 **四、无佐证材料的举报作违约处理。**供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权取消其相应的供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

**五、投诉不成立的作违约处理。**供应商进行质疑后，采购人及采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人及采购单位有权取消其相应的供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

**六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的**等相关情况，视情在南通相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

**第七部分 响应文件组成及编制要求**

**响应文件由原件包、资格审查证明材料、商务技术响应文件、价格响应文件四部分组成。**

**一、原件包（单独密封）：**

提供本项目所需的证明材料原件，并在密封袋上加盖单位公章，没有递交原件包或包中资料不全的，将作无效响应处理。

如遇特殊情况部分原件不能提供的，则响应人也可以提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。

**二、资格审查证明材料：**

1．关于资格的声明函；

2．法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）;

3．法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4．请按竞争性磋商公告资格要求中的4至5提供相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章，原件放入原件包备查）；

5．其它在磋商文件中需要提交的原件。

**三、商务技术响应文件（不能出现报价、单独密封）：**

1．磋商供应商情况一览表

2．商务部分正负偏离表

3．技术部分正负偏离表

**填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。**

4．响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等

5．为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

6．评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

**四、价格响应文件，正本一份副本伍份（单独密封），不得出现在商务技术响应文件部分：**

1．报价总表；

2．报价明细表。

**磋商响应文件须随附磋商响应文件电子U盘文档及含另起页面注明报价单的电子U盘文档（放在资格审查材料袋内一起密封）。**

（请在南通市政府采购网下载中心平台—下载有关磋商采购文件提交资料格式或参考随附附件）。

**在响应文件密封袋上标明以下内容**

**项目名称：全媒体融合图像采集系统设备采购项目**

 **年 月 日 时 分以前不得开封。**

**响应人名称、地址和全媒体融合图像采集系统设备采购项目响应文件的正本或副本**

**供应商资格审查证明材料文件**

**正本或副本**

**项目名称: 全媒体融合图像采集系统设备采购项目**

**供应商：**

**（盖公章）**

**法定代表人签字：**

**（或委托授权代表）**

响应人地址：

联系电话： **/** (传真)

**日 期：**

**目 录**

**请按照竞争性磋商采购公告及采购文件供应商资格要求提交响应供应商资格审查证明材料组成内容编制目录，单独密封包装。**

**例如格式，仅供参考：**

1.关于资格的声明函；

2.法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）;

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4.法人或者其他组织的营业执照等相关证明、佐证材料或者情况说明。

附件1

**关于资格的声明函**

**南通日报社（南通报业传媒集团）：**

我公司认真对照竞争性磋商采购公告及文件，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司响应之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），和企业被列入“不良信誉黑名单”。

如果不主动填报而被事后发现的，将取消其响应资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的响应人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时 间** | **受处理的原因**（参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录和企业被列入“不良信誉黑名单”受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | **处理的内容**（如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | **备 注** |
|  |  |  |  |

附件2

**法定代表人身份证明书**

 先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

**注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章**

附件3

**法定代表人授权委托书**

**南通日报社（南通报业传媒集团）：**

 本授权委托书声明：我　　 　（姓名）系　　 　（响应人名称）的法定代表人，现授权委托　　 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加**全媒体融合图像采集系统设备采购项目**的响应活动。代理人在响应、开标、评审、磋商谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

响应人（盖章）

年 月 日

**注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章**

**响应文件**

**（商务技术响应文件）**

**正本或副本**

**项目名称: 全媒体融合图像采集系统设备采购项目**

**供应商：**

**（盖公章）**

**法定代表人签字：**

**（或委托授权代表）**

响应人地址：

联系电话： **/** (传真)

日 期：

**目 录**

**请按照竞争性磋商采购文件商务技术响应文件要求组成内容编制目录。**

**例如格式，仅供参考：**

1.投标人情况一览表

2.商务部分正负偏离表

3.技术部分正负偏离表

**填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。**

**其它：**

4.货物（服务）清单

5.售后服务计划

6.拟安排本项目技术人员情况表

为方便评委评审，请响应人按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

评审办法中未涉及的事项，响应人认为需要提交的其他资料

附件1

**响应人情况一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |
| 流动资金 | 万元 | 主要产品 | 1. |
| 固定资产（万元） | 原值：净值： | 2. |
| 占地面积 | M2 | 3. |
| 本次响应产品情况 | 本次响应产品名称 | 型 号 | 上年产销量 | 产品技术先进水平 | 曾获何级何种奖励 | 主要用户名称 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于响应人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其响应资格将被取消）。 | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |
|  |  |

附件2

**经营业绩表**（重点表述类似货物服务业绩）

**业绩汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年 | 年 | 年 |
| 合同数量（宗数） |  |  |  |
| 合同总价（人民币） | 签约金额 |  |  |  |
| 结算金额 |  |  |  |
| 主要用户名称及其联系电话 | 用户：电话：联系人： | 用户：电话：联系人： | 用户：电话：联系人： |
| 用户：电话：联系人： | 用户：电话：联系人： | 用户：电话：联系人： |
| 用户：电话：联系人： | 用户：电话：联系人： | 用户：电话：联系人： |

**注：1.响应人应尽可能提供表列项目的评定证书或用户使用报告的复印件。**

 **2.以上业绩必须真实，若成交须对以上合同原件进行核对。**

**注：须提供所投货物服务年度经营业绩证明资料（如合同、其验收报告和税务发票等，列出用户名称、交货及验收时间、联系人、联系电话等。**

附件3

**商务部分正负偏离表**

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：**

1.响应人提交的响应文件中与磋商文件第三部分“采购需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为响应人接受磋商文件的所有要求。完全响应部分不填到。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应磋商文件，经三分之二评委认定。

3.响应人如果虚假响应，将承担被没收全额/部分响应保证金或被暂停参加南通市政府采购中心组织政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件4

**技术部分正负偏离表**

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：**

1.响应人提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为响应人接受磋商文件的所有要求。完全响应部分不填到。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应磋商文件，经三分之二评委认定。

3.响应人如果虚假响应，将承担被没收全额/部分响应保证金或被暂停参加南通市政府采购中心组织政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

**货物一揽表清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌、规格** | **生产商及原产地** | **数量** | **详细技术参数** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

附件6

**售后服务计划**

 （采购单位名称） ：

按**全媒体融合图像采集系统设备采购项目** （采购项目名称） 磋商文件(磋商文件编号： )的规定，我公司郑重承诺，如果我公司被确定为成交供应商，我公司对于成交货物，将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1.拟提供售后服务的项目 ；

2.免费保修年限 ；

3.售后服务响应及到达现场的时间 ；

 4.详细的培训计划 ；

5.维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准（附维修技术人员等级证书） ；

6.制造厂商或代理商在采购项目所在地（实施地）设置的售后服务网络及相关情况 ；

7.备品备件供应情况及优惠价格 ；

8.其他 。

附件7

**拟安排本项目技术人员情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **职称** | **相关资格** | **履历** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**附：1.上表所列人员的资历、资格文件、工作履历证明材料文件**

 **2.有依法缴纳税赋和社会保障资金的良好记录（提供相关资料）**

**响应文件**

**（价格响应文件）**

**项目名称: 全媒体融合图像采集系统设备采购项目**

**供应商：**

**（盖公章）**

**法定代表人签字：**

**（或委托授权代表）**

**日 期：**

附件1：

**响应报价总表**

响应人（盖章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规格型号 | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 响应总报价（大写）： | ￥ |

**注：本表只是表式，仅供参考。响应人可根据实际需要自行增减。**

附件2：

**分项（包含功能模块与用户数）报价明细表**

 响应人（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** |  **品牌** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分项报价合计（万元） |  |  |

**注：响应人必须详细报出响应报价总表的各个组成部分的报价。且本表各分项报价合计应当与响应报价总表报价合计相等。**