**南通日报（集团）合订本报架采购及安装项目**

**询价通知书**

**一、采购项目：**南通日报合订本报架采购及安装项目

**二、采购方式：**公开询价

**三、采购项目的预算：≤35000元（含税、运费和安装费；开具增值专用发票。投标总额超过限价作为废标）。**

**四、合订本报架产品需求：（报价单及平面图摆放见附件）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号（㎜）** | **产品图片** | **数量** |
| 1 | 全钢十层双面报纸架 | 3850\*800\*2200 3组1列 共2列 |  | 6组 |
| 2 | 全钢十层双面报纸架 | 2630\*800\*22002组1列 共2列 | 4组 |
| 3 | 全钢十层单面报纸架 | 5050\*400\*22004组1列 共1列 |  | 4组 |
| 4 | 全钢十层单面报纸架 | 7500\*400\*22006组1列 共1列 | 6组 |
| 5 | 全钢八层报纸柜 | 1000\*440\*2200分体双层 上、下各4层层高约245㎜ |  | 1组 |
| **全钢报纸架设计10层，层高约180㎜，双面或单面存放报纸合订本，每层存放2本报纸合订本。****报纸架每层单面承重40公斤，双面承重80公斤。****全钢十层报纸合订本存储架立柱挂板开孔间距不超过四厘米，搁板高度可任意调节。** |

**五、供应商资格条件及要求：**

1.具备独立法人资格和独立承担民事责任的能力。

2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目中同时参与，一经发现，将视同围标处理。

3. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.本项目不接受联合体投标。

5.提供的产品品质、规格（型号）、标的、数量、质量不得低于采购需求；提供售后服务质保期书面说明。

6.**参加响应采购的供应商应当提供以下资料：**法人或者其他组织的营业执照；法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》原件；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

**六、产品技术性能要求：**

优质冷轧钢板，高压环保型静电喷涂；经清洗,除油,初锈,磷化处理等多道工艺处理；表面光滑,平整；外表美观、大方；双柱书架颜色：灰白色。

**全钢十层双面报纸架技术参数性能一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要材料 | 配置名称 | 规 格 | 用材标准 | 技 术 参 数 |
| 底 梁 | 2.0mm | 优质冷轧钢板 | 喷塑硬度 | ≥0.4 |
| 立 柱 | 1.2mm | 优质冷轧钢板 | 高压静电喷塑厚度δ | ≥50微米 |
| 隔 板 | 1.0mm | 优质冷轧钢板 | 冲击强度 | ≥4N/m无剥落,无裂纹无皱纹等。 |
| 挂 板 | 1.0mm | 优质冷轧钢板 | 耐腐蚀 | 3%的盐水中，浸100n，无锈迹，不变色，不起皱，不失光泽。 |
| 顶 板 | 0.8mm | 优质冷轧钢板 |
| 侧 板 | 0.8mm | 优质冷轧钢板 | **要求：** 1、搁板三折边，承重大，不变形。2、所有的冲压件一次冲压成形，无毛刺、无裂纹、无咬边、无棱角，所有焊接部位焊点均匀到位，焊痕平整光滑。3、空间利用率高≥83%。4、立柱50×38×1.2，架体各立柱的极限误差±0.5mm。底座有水平调节和稳定性装置，使书架平稳安全。 5、各零部件件组合件之间，具有良好的对接性和互换性层，底层固定，其余层间高度可任意调节性。6、耐酸、耐碱、耐腐蚀，美观亮丽，经久耐用。7、安装要求，各部安装应牢固可靠，没有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。 |
| 塑 粉 | 热固性粉末 | 粉末 |
| 执 行 标 准 |
| 制 造 | 严格执行GB/T13667.1-2003《钢制书架通用技术条件》的国家标准 |
| 用 材 | SPCC/GB710 |
| 表 面处 理 | GB680T-86 |

**七、产品保修期：**公司所有产品免费三年，终身维护（耗材及使用不当造成的人为损坏除外）。

**八、付款方式：**预付30%，书架货到、安装完毕、验收合格后7天之内付清合作货款。

**九、供货周期：**合同生效后12-15天内交货。

**十、评审方法、标准：**采用最低价法；根据采购需求、质量和服务相等且各项综合报价最低（以不含税价为审定价）的原则确定成交供应商。

**十一、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点：**

1.截止时间及提交地点：2023年2月15日14时30分前将响应文件盖章密封一式三份（正本一份，副本二份，信封注明单位、地址、手机、联系人）寄送到以下地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件。

2.地点：南通市世纪大道8号南通日报社（南通报业传媒集团）2406室 联系人：李旋 电话：68218829 电子邮箱：190896297@qq.com

3.开启时间及地点：2023年2月15日14时30分 地点：南通市世纪大道8号2406室。

上述时间和地点如有变动，另行通知。

**十一、联系方式**

 采购人：南通日报社（南通报业传媒集团）

 地址：江苏省南通市崇川区世纪大道8号2406室 邮编：226018

联系人：张庆锋 电话：0513-68218829

**如需现场勘察请与朱兵联系：13962900197**

 南通日报社（南通报业传媒集团）

2023年2月8 日

**附件一：**

报价单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号（㎜）** | **产品图片** | **数量** | **单价** | **价格****（不含税）** |
| **1** | **全钢十层双面报纸架** | **3850\*800\*2200****3组1列 共2列** |  | **6组** |  |  |
| **2** | **全钢十层双面报纸架** | **2630\*800\*2200****2组1列 共2列** | **4组** |  |  |
| **3** | **全钢十层单面报纸架** | **5050\*400\*2200****4组1列 共1列** |  | **4组** |  |  |
| **4** | **全钢十层单面报纸架** | **7500\*400\*2200****6组1列 共1列** | **6组** |  |  |
| **5** | **全钢八层报纸柜** | **1000\*440\*2200****分体双层** **上、下各4层****层高约245㎜** |  | **1组** |  |  |
| **价格（不含税）合计** |  |
| **税率（要求开具增值税专用发票）** |  |
| **价格（含税）合计** |  |

**附件二：**

摆放平面图



产品示例：



